Catchment Areas of Stops and Stations | klimaaktiv 
ZAMĚŘENÍ NA INFRASTRUKTURU
Spádové oblasti v okolí zastávek a stanic
Zajištění příjemné spádové oblasti v okolí zastávek a stanic veřejné dopravy je zásadní, protože obyvatele motivuje kombinovat veřejnou dopravu s aktivními druhy dopravy, jako je chůze a cyklistika. Dobře navržené, bezpečné a přístupné okolí usnadňuje a zatraktivňuje cestu ke stanicím bez nutnosti spoléhat se na auta, zvyšuje využívání veřejné dopravy, snižuje dopravní zácpy a podporuje zdravější a udržitelnější cestovní návyky.
Plánování širších spádových oblastí veřejné dopravy, (změna) koncepce veřejných prostranství kolem stanic
Plánování širších spádových oblastí veřejné dopravy zahrnuje navrhování okolních čtvrtí a tras tak, aby stanice byly snadno dostupné pro chodce, cyklisty i uživatele dalších aktivních druhů dopravy. To znamená mj. identifikaci překážek, jako jsou rušné silnice, špatné osvětlení nebo nedostatek chodníků, přechodů a cyklostezek, a implementaci opatření ke zlepšení propojení a bezpečnosti. Díky rozšíření funkčního dosahu stanic a zastávek až za hranice bezprostředního okolí mohou plánovači povzbudit více lidí k využívání veřejné dopravy, snížit závislost na automobilech a vytvořit více integrovanou síť mobility. Pozornost věnovaná faktorům, jako je orientace na trase, přímé trasy a kontinuita pěších a cyklistických sítí, je klíčem k tomu, aby spádová oblast byla skutečně efektivní.
(Změna) koncepce veřejných prostranství kolem stanic se zaměřuje na vytváření příjemného, ​​multifunkčního prostředí, které bezproblémově propojuje veřejnou dopravu s aktivními druhy dopravy. To může zahrnovat prvky, jako jsou široké chodníky, chráněné cyklostezky, zabezpečené parkování kol, zóny pro zastavení a vystupování, zeleň, posezení a jasné značení. Promyšlený design nejen zlepšuje bezpečnost a pohodlí, ale také vylepšuje celkový zážitek, díky čemuž je chůze a jízda na kole k zastávkám a nádražím přirozenou volbou. Integrace urbanistického designu s dopravním plánováním zajišťuje, že se zastávky a stanice stanou centry aktivit, které podporují udržitelnou dopravu a místní komunity.
Pilotní projekt
Testování bezpečnějšího designu ulic s dočasnými opatřeními
Dočasná transformace ulic pro bezpečnější trasy do škol a k zastávkám a nádražím
Mohou dočasné nátěry a květináče zachránit životy? Obec Neufeld an der Leitha testuje nízkonákladové, prozatímní návrhy ulic, které Landegger Straße jako koridor zaměřený na automobily transformují na spojnice bezpečné a příjemné pro děti a dojíždějící. Díky „správnému dimenzování“ jízdních pruhů a zvýraznění přechodů zářivou povrchovou grafikou tento pilotní projekt ukazuje, jak upřednostnit aktivní mobilitu. 
Osvědčené postupy
Přestavba a podchod vlakového nádraží Lienz
V letech 2019 až 2022 bylo vlakové nádraží Lienz přeměněno na moderní centrum mobility pro regionální centrum Lienz v Rakousku. Důležitým prvkem byl podchod pro chodce a cyklisty, který vede nejen pod vlakovým nádražím, ale také pod rušnou silnicí B100. Tím se výrazně zlepšilo propojení mezi jižními částmi města, vlakovým nádražím a centrem.
Řešení dopravy na poslední kilometr pro pěší, cyklisty a mikromobilitu
Optimalizace pěších spojnic pro poslední kilometr je klíčem k tomu, aby se veřejná doprava stala skutečně pohodlnou alternativou k soukromým automobilům. Tato řešení se zaměřují na zajištění toho, aby se chodci mohli bezpečně a efektivně pohybovat mezi dopravními uzly, jako jsou železniční stanice, autobusové zastávky a jejich cílové destinace.
Mezi kritické prvky patří dobře udržované, přímé chodníky, bezpečné přechody, jasné značení a navigace, dostatečné osvětlení a dostupnost pro osoby se sníženou pohyblivostí. Integrace těchto charakteristik do prostor kolem nádraží a okolních čtvrtí zajišťuje, že chůze bude bezpečná, pohodlná, atraktivní a intuitivní.
Solidní propojení pro pěší, které překlene mezery mezi tranzitními uzly a cíli, zvyšuje atraktivitu veřejné dopravy, podporuje aktivní cestování, snižuje závislost na soukromých vozidlech a zlepšuje celkovou městskou mobilitu. Efektivní pěší infrastruktura mění veřejnou dopravu ze služby pro přesun z bodu do bodu na bezproblémové řešení mobility z domu do domu.
Dobrá praxe
Úpravy ve prospěch chodců na nádraží Gare de Strasbourg
Oblast nádraží Gare de Strasbourg prošla změnou koncepce ve prospěch chodců, a to díky širším chodníkům, zeleným plochám a místům k posezení na náměstí Place de la Gare. Ulice jako Rue du Maire Kuss jsou nyní vhodné pro chodce, s lepším značením, prvky zvyšujícími přístupnost a lepším osvětlením. Zklidnění dopravy v okolních ulicích zvyšuje bezpečnost a plynule propojuje nádraží s centrem města.
Řešení na poslední kilometr vhodné pro cyklisty
Efektivní řešení pro cyklisty na první a poslední kilometr cesty jsou také zásadní pro zvýšení pohodlí a atraktivity veřejné dopravy. Zaměřují se na propojení dopravních uzlů s cílovými destinacemi dojíždějících prostřednictvím bezpečné, přímé a dobře integrované cyklistické infrastruktury. Mezi klíčové komponenty efektivní cyklistické infrastruktury na poslední kilometr patří vyhrazené cyklostezky fyzicky oddělené od motorové dopravy i pěších stezek, což zajišťuje bezpečnost a snižuje konflikty s ostatními účastníky silničního provozu. Systémy orientace a značení by měly být jasné, konzistentní a intuitivní a měly by efektivně navádět cyklisty k dopravním uzlům i pryč od nich. Okolní ulice by měly zahrnovat opatření ke zklidnění dopravy, jako jsou snížené rychlostní limity, zvýšené přechody pro cyklisty, rozšíření obrubníků a vylepšení křižovatek, aby se vytvořilo bezpečnější a pohodlnější prostředí pro cyklisty všech věkových kategorií a schopností.
Obecné značení a orientace na stanicích veřejné dopravy
Značení pro propojení aktivních a veřejných druhů dopravy je nezbytné pro bezproblémové navádění cestujících, kteří se pohybují mezi pěší, cyklistickou a veřejnou dopravou. Jasné a konzistentní značení označující parkování jízdních kol, stanice pro sdílená jízdní kola, trasy pro chodce a blízké zastávky autobusů nebo tramvají pomáhá cestujícím efektivně plánovat jejich cesty. Dobře umístěné směrové informace snižují zmatek, povzbuzují k používání bezmotorových druhů dopravy a podporují integraci aktivního cestování s veřejnou dopravou, čímž se celkový systém stává atraktivnějším a uživatelsky přívětivějším.
Orientace pro multimodální spojení zahrnuje navrhování koncepce prostoru v okolí stanic, které umožňuje cestujícím snadno pochopit a orientovat se v propojení mezi různými druhy dopravy. Patří sem intuitivní uspořádání, viditelné stezky, barevné nebo symbolické značení a strategické umístění stojanů na kola, výstupních zón a tras pro chodce. Efektivní orientace zvyšuje bezpečnost, zkracuje dobu cestování a zvyšuje pohodlí pro cestující kombinující cyklistiku nebo chůzi s veřejnou dopravou, podporuje udržitelnou mobilitu a zvyšuje celkový počet cestujících.
Dobrá praxe
Čitelná Praha – Systém orientace
Čitelná Praha je komplexní systém jednotné městské navigace pro všechny druhy mobility s prioritním zaměřením na podporu udržitelného pohybu po městě, ať už pěšky, veřejnou dopravou nebo na kole. Cílem je vytvořit inkluzivní řešení pro všechny skupiny uživatel, zvýšit jejich informační jistotu a umožnit větší pohyb ve veřejném prostoru.
